투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 921공구 건설공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	921공구 휴일 주간작업 계획 승인(06.04.토~06.06.월)

1. 유신감(921)16-195호(2016.06.02.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서울지하철 9호선 921공구 건설공사 휴일 주간작업 계획 승인 요청사항에 대하여 아래 조건을 부여하여 승인하오니 안전･시공･품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 휴일 주간작업은 책임감리원 요청에 의한 승인된 붙임 휴일 작업계획서의 시공계획이 대상이며, 작업시 현장에 시공계획서, 관리자급 책임자 배치 후 시공관리토록 하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자를 포함하여 근무 토록 조치하여 안전사고 예방 지도 및 관리철저(경미한 안전사고도 발생시 즉시 보고)

나. 건설공사장 안전사고 예방을 위한 근로자보호 및 안전시공 기본사항 20대 항목 준수철저

다. 매달기 된 지장물 상시점검 활동 철저(필요시 유관기관 합동점검 요청 등 기록 유지)

라. 크레인 등 장비작업 시 안전시공 원칙 준수 및 현장근무자 배치, 공사장 순찰 철저

마. 화재예방을 위한 공사장내 지정 장소외 흡연금지, 용접등 발화․폭발위험이 있는 작업인 경우 차단막 설치 후 작업시행, 근로자 휴게소 전열기구 수시점검(근로자 화재 및 폭발물 안전교육 철저)

바. 가설휀스․가림막 청결상태 상시 유지, 경광등ㆍ윙카ㆍ야간 안전유도 표지판 등 관리철저

사. 소음․진동 및 비산먼지 저감시설 설치, 작업장내 조도확보 및 환기시설 개선 설치

아. 시공계획서, 시공상세도 작성 등 관계규정 이행 및 안전관리 5RP 시행 철저

자. 안전사고예방 점검과 근로자 교육시행 및 공사장 주변 보․차도 관리 철저로 시민불편사항 사전제거

차. 우기대비 배수시설 및 양수기 가동상태 점검·확인, 강풍대비 공사장 가림막, 휀스, 건설장비, 공작물 등 전도대책 수립 관리 운영 철저, 공사장내 현장 안전관리, 시건장치 철저, 비상연락 체계구축 철저

카. 지하매설물 확인 후 천공위치에 유도관 설치

타. 천공기 작업시 임의 이동작업 및 줄파기시 원지반 탐침봉으로(깊이 2m)수시 확인

파. 휴일 주간작업에 따른 감리비는 시공사 요청에 의한 시공사 부담

붙임 : 휴일 주간작업 계획서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정성환		토목3과장	김정수		도시철도토목부장	06/03 김진팔
협조자	주무관	전영부
시행	도시철도토목부-7031	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스 9층	/
전화	02-772-7235	/전송	02-772-7306	/	sunghawan@seoul.go.kr	/	대시민공개