이동정비반 소견서(용산12호)

○ 부 서 명 :		용산소방서 현장대응단		대시민공개				현장대응단-4350
○ 차 량 명 :		굴절차(12호)		○ 차량번호 :				98가2076
○ 고장발생일시 :		2016년 6월 3일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( ○ )					․ 붐 체크밸브 정비요함.
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ○ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시 징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	용산소방서 현장대응단에서 관리·운용중인 굴절차(12호) 아침교대점검 중 붐수축완료 미점등이 발생되어 본서 이동정비반이 점검한 바, 붐체크밸브 이상으로 전문정비업체에 점검 정비가 필요하다고 사료됨. [이동정비반 : 소방위 박자병, 소방장 남광현, 소방장 장순호 ]
2016 . 6. 3.
					담당자				남광현
					지휘3팀장				서용석
					현장대응단장				06/03 김정상