문서번호	정수시설과-2172
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
장현순	윤종민	06/07 최석기
협 조
	주무관		변병수

관리본관 지하식당 텍스 보수계획 보고

2016. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

관리본관 지하식당 텍스 보수계획 보고

관리본관 지하 식당 천장의 파손된 텍스 보수를 위한 계획 보고임

□ 현 황

○ 공사 규모

위 치	텍스	비고
관리본관	2㎡

○ 사진

텍스 파손	텍스 파손

□ 보고 내용

○ 관리본관내 지하 식당 천장 텍스 파손

- 텍스 보수 필요

○ 텍스 교체

- 2㎡

○ 소요비용

- 120천원

□ 조치 계획

○ 2016년 뚝도아리수정수센터 토목 건축 시설물 정비공사 도급업체인 해성아이디에 작업지시하여 공사시행하고 추후 설계변경 및 정산 반영조치

- 신규공종 발생 : 텍스철거(소단위건축공사10㎡)이하외 2공종

- 10㎡이하 소단위 건축공사에 준하는 50% 품의 할증 가산 반영

○ 소요예산은 정수비, 수선유지교체비(기타교체비) 활용

붙임 : 설계도면 및 내역서 1부.  끝.