문서번호	시설관리과-11521
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
양봉우	송종범	06/07 남정열
협 조

현장실정보고에 따른 노후관정비 계획 보고

관내 지역담당 업무수행중 현장실정보고(CIP관 발견)가 제출되어 검토후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 4.

보고자 : 시설 7급 양봉우

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 강동수도사업소 관내 긴급 누수복구 공사

○ 위    치 :  강동구 천호동 403-13호 앞

○ 관련근거 : 이준 016-17(2016.04.07.) “현장실정보고서 ”

▣ 위 치 도 (천호동 403-13~400-3)

정비대상

천호동 403-13~400-3

D=200mm, L=140m

누수지점

▣ 보고내용

○ 천호동 403-13호 앞 누수복구 공사시 기존 배수관이 CIP ϕ200mm로 확인됨.

○ 기존 배수관(CIP ϕ200mm)의 노후도가 심하여 누수 및 적수 발생의 우려가 있어 개량이 필요함

○ 정확한 정비구간 확인을 위하여 추가 횡단굴착이 필요한 실정임.

▣ 조치의견

○ 상기와 같은 실정으로 횡단굴착 확인후 노후된 CIP ϕ200mm관을 정비코자 하며, 연간단가 계약업체에 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : D=200㎜, L=140m, 횡단굴착 2개소

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.