문서번호	시설관리과-15042
결재일자	2016.6.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	남부수도사업소장
구본천		우종근	06/08 전영석
협조
	주무관		권승계

2016년 동작 영등포구관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역 시행계획 보고

2016. 6.

2016년 동작 영등포구관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역 시행계획 보고

2016년 시행하는 동작 영등포구관내 장기계속공사(급수공사, 누수복구공사, 시설물설치 및 보수공사)에서 발생하는 건설폐기물을 적정하게 처리하기 위하여 건설폐기물 운반 및 처리비 산출에 대한 우리사업소의 적정 기준을 정하여 건설폐기물 처리용역시행 업무에 만전을 기하고자 함.

□ 현  황

○ 용 역 명 : 2016년 동작 영등포구관내 장기계속공사 건설폐기물 처리용역

(장기계속단가)

○ 용역개요 : 폐아스팔트 1,203㎥, 폐콘크리트 2,444㎥, 폐토석 5㎥

○ 용역기간 : 착수일로부터 ~ 2017.07.31.까지

(단, 신년도 신규업체 계약 시 까지 계약단가로 연장가능)

○ 위    치 : 동작 영등포구관내 급수공사, 누수복구공사, 시설물설치 및 보수 공사현장

□ 건설폐기물 처리 및 운반비 산출

1. 건설폐기물 운반비 산정

가. 폐기물 처리 운반비 산출은 처리장까지의 거리를 산정 하여야 하나, 처리장이

산재되어 있어 운반거리를 정하는데 어려움이 있으므로 전국 건설폐기물처리

공제 조합에 가입되어 있는 업체 중 남부수도사업소를 기준으로 하여 4개업체의

평균거리를 산정 적용하고자 함.

나. 운반거리 관련 폐기물처리 업체 현황

연번	업체명	위 치	전화번호 FAX	운반거리 (km)	비고
1	********	**********************	************ ************	32.47
2	********	*****************	************ ************	17.56
3	*****	***************	************ ************	42.40
4	*******	**************	************ ************	33.47
	계			125.9
	평균거리			31.47
	적 용	건설폐기물의 처리 및 재활용관련 업무처리지침 환경부 예규 제471호(2012.10.29.)Ⅲ장1호 적용		30

다. 폐기물 운반비 적용

1) 한국건설자원협회 및 한국건설폐기물수집운반협회의 수집․운반 원가 계산 자료의 31.47㎞ 운반거리 적용하고자 하였으나,【건설폐기물의 처리 및 재활용관련 업무처리지침(환경부 예규 제471호 2012.10.29.) Ⅲ장 1호】에 의거 운반거리 최소 30km 적용 기준을 반영하고자 함.

※ 품셈단가산출(덤프24톤, 백호0.7㎥)

․ 폐아스팔트 : 20,518원/㎥

․ 폐콘크리트 : 20,115원/㎥

․ 폐  토  석 : 12,984원/㎥

2. 건설폐기물 처리비 산정

가. 폐기물 처리비는 적정한 설계의 품이 없으므로 견적단가를 참조하여 최저단가를

적용하고자 함.

(단위 : 톤당)

구 분	적용단가	인선ENT (주)	서울NET (주)	㈜동아공사	㈜아이케이	유통물가 (16.1월)	16년서울시 조사단가	비고
폐콘크리트	18,000	19,300	20,000	19,000	20,300	19,343	18,000	소규모공사장 분리배출 불가시 (CA-1, CA-2) 적용
폐 토 석	19,000	30,800	38,000	25,000	47,000		19,000

나. 폐아스팔트 처리비는 『폐아스팔트 처리방법 개선』알림[배수과-1170(2013.3.11.)]과 관련하여           운반비만 지급하고 처리비용은 무대처리함.

3. 건설폐기물 운반 및 처리비 적용 단가 내역

구 분	성상별 처리단가(원)
	폐아스팔트	폐콘크리트	폐토석
운반비(㎥)	20,518(주간)	20,115(주간)	12,984(주간)
	24,558(야간)	24,158(야간)	15,250(야간)
처리비(톤)	-	18,000	19,000

※ 건설폐기물 운반거리는 평균거리를 산정 적용하였으며 계약특수조건(용역보고서)에는 “적용된 운반거리보다 중간처리(장)업체까지 운반거리가 줄어든 경우 정산(금액)처리하며, 운반거리가 늘어난 경우에는 설계변경(증액)하지 않는다” 라고 명기

첨부 : 1. 설계내역서 1부.

2. 견적서 각1부.

3. 운반거리조사내역 1부.  끝.