작 업 일 보(구로구 6. 07)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	06/08 조면행

2016년 6월 07일 화요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	5	처리건수	5	미처리건수		누적건수	316
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 개봉동 367-14 300X300 분기밸브 367-32 300X300 분기밸브 368-10 300X300 분기밸브 478 300X200 분기밸브 370-72 300 중간밸브 368-9 300X100 분기밸브 365-38 300 중간밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:구로동 466-74 송도호 1주택6가구 13mm관경협소 구경확대권유 소출수:고척동 57-53 이정식 25mm역지변 부속철거후 정상출수 소출수:개봉동 38-59 최정진 13mm역지변 부속철거후 정상출수 소출수:오류동 152 우석2동202호 원승만 옥내배관노후관 옥내배관교체권유 O밸브고장 밸브고장:신도림동 294-1 임하빈 13mm앵글밸브 캡조임수리완료 O기타 노후밸브교체 :개봉동 50번지일대 3개소밸브교체 밸브조절
소 ․ 불 출 수
역지변철거	3
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절		7
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후	1
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	5 (316)	7 (448)