투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지방국토관리청장(하천계획과장)
(경유)
제목	안양교 하천점용허가 관련자료 보완 제출(2차)

1. 서울특별시 도시기반시설본부 토목부-8058호(2015.4.22.) 및 서울지방국토관리청 하천계획과-1924호(2016.5.19.)와 관련입니다.

2. 본 건은 안양천 홍수발생 빈도가 200년 빈도로 상향조정(서울지방국토관리청 고시 2003-30호, 2003.2.4.)됨에 따라 현재 안양교의 모든 교각이 홍수위가 부족(-1.82m)한 상태가 되어, 금번 안양교 설계시 홍수위 및 여유고를 최대한 충족하도록 계획하였습니다. 다만,“ 광명고가차도”시설한계 저촉으로 부득이 교각 2개소가 홍수위는 만족하나 여유고가 다소 부족하게 된 점에 대하여는 2006년 기본설계 당시부터 귀 청과 지속적인 협의를 거쳐 진행된 사항입니다.

3. 불가피한 현황에도 불구하고 여유고를 만족하기 위해 남부순환로를 횡단하는 광명고가차도의 숭상 또는 철거 후 신설하는 방안에 대하여, 우리시 사업주관부서(서울특별시 도로계획과)에서는 구조적 안전성을 확보할 수 없으며 교통전환에 장기간 전면통제가 불가피하는 등 시공성, 안전성, 경제성을 종합적으로 판단했을 때 불가하다는 입장입니다.

4. 남부순환로의 본 구간 통행량은 약86,000대/일로 차로불균형에 따른 교통정체가 심각한 상황이며, 특히 1977년 준공된 2등교 ‘안양교’는 장기공용에 따른 노후로 2007년 정밀안전진단 실시 결과에 따라 수차례에 걸쳐 재설계(상판만 교체→하부까지 전면교체 등)하여 착공한 시급한 공사임을 감안하시어, 가교 설치를 위한 조건부허가(공사중 기준여유고 확보 방안 지속 협의)등 조속한 하천점용허가를 거듭 요청드리오니 적극 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 설계 종합보고서(안양교), 안양천 횡단 교량의 여유고 검토서 각 1부.(별도송부). 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박운용		도시고속도로과장	명경출		토목부장	전결 06/09 代이동훈
협조자
시행	토목부-11658	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-8664	/전송	02-3708-2599	/	parktiger93@seoul.go.kr	/	대시민공개