문서번호	시설보수과-2361
결재일자	2016.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
정규용		06/09 이용재
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			조호영

콘크리트방호벽 정비결과 보고

(강남터미널고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

시설보수과

콘크리트방호벽 정비결과 보고

(강남터미널고가)

강남터미널고가 하부공간 콘크리트방호벽 정비결과 보고 임

□ 현장점검현황

○ 점 검 일 : 2016. 6. 1.

○ 점검시설 : 강남터미널고가

○ 점 검 자 : 소장, 과장, 정규용

○ 점검내용 : 고가하부 불법점용 진입방지시설 점검

- 진입방지시설규모 : 메시형울타리설치(hw=1.8*2m) L=85경간

메시형출입문설치(hw=1.5*4m) 2조

메시형출입문설치(hw=1*1.5m) 1조

□ 점검결과 지시사항

○ A1~P5구간

- 진입방지시설주변 콘크리트방호벽 정리정돈

- 진입방지시설 내부 청소

- P6교각옆 건설자재 제거

○ A2~P7구간

- 고가하부 불법주차 조치 및 불법주정차 할수 없도록 콘크리트방호벽 정비

진입방지시설주변 콘크리트방호벽 현황		P6교각옆 건설자재(사고석)

P7~A2구간 현황		P7교각옆 폐차(이륜차)

□ 정비결과

○ 정비방법 : 도로시설물일상유지보수공사 시행 및 공무직작업

○ 정 비 일 : 2016. 6. 7.

○ 정비내용

- 콘크리트방호벽 정비  : 일상유지보수공사 시행

- 진입방지시설내부청소 : 공무직작업실시

- 건설자재(사고석)방치  : 서초구청 도로과,교통행정과 협조요청

- 폐차(이륜차)처리      : 서초구청 주차계획과 협조요청

○ 콘크리트방호벽 정비사진

정 비 전 (A1~P5)	정 비 후 (A1~P5)
정 비 전 (A2~P7)	정 비 후 (A2~P7)

첨부 : 정비결과 사진 1부.  끝.