문서번호	도로보수과-3185
결재일자	2016.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
홍민표		김준섭	06/10 이덕기
협조

16년 우기 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

남부도로사업소

(도로보수과)

16년 우기 대비 도로사면(옹벽) 안전점검 계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로사면(옹벽)에 대하여 우기대비 안전점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

❍ 우기대비 재난취약시설(도로사면, 옹벽) 안전점검 추진【도로관리과-7779(‘16.5.16)】

□ 점검개요

❍ 점 검 자 : 도로보수과장 외 시설물별 담당자

❍ 점검대상 : 도로부속시설물(옹벽) 10개소 2,808m(법정외)

연번	구별	도로시설물명(옹벽)	높이(m)	연장(m)	관 리 책임자	비고
1	관악구	신림1동 1578～신림4동 464-1464	2.4	330	정철식	법정외
2	관악구	신림본동 438-2(금천세무서앞)	4.5	260	정철식	법정외
3	동작구	노들로(여의상류IC 앞)*석축	0.4~4.5	730	조경현	법정외
4	동작구	장은해그린아파트 앞	1.4~ 6.8	379	조경현	법정외
5	동작구	한강대교 진입전 도로 상	4.7	180	조경현	법정외
6	동작구	노들로(한강방향) 노량진빗물펌프장~한강철교	0.4~5.6	265	조경현	법정외
7	영등포구	대림2동 1066 앞	2.6	120	박병규	법정외
8	영등포구	신길동 상도동길 369～357	0.4	120	박병규	법정외
9	금천구	시흥2동 벽산아파트 505동 앞	4.8	390	한수영	법정외
10	금천구	시흥2동 벽산아파트 604동 앞	1.0	34	한수영	법정외

❍ 점검기간

- 1차 : ‘16. 6. 14(화)(연번1~6)

- 2차 : ‘16. 6. 15(수)(연번7~10)

❍ 주요점검내용(점검표에 의한 현장점검)

- 옹벽 균열, 침하 및 배부름 발생 여부

- 옹벽 채움재 유실여부

- 주변 포장 침하 및 배수시설 관리상태 등

□ 점검결과 조치

❍ 경미한 사항은 기동반 즉시 보수조치

❍ 보수가 필요한 사항은 도로부속물 일상유지보수공사에 작업지시 보수 조치

❍ 구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 외부전문가 합동점검 추진

□ 행정사항

❍ 2016.6.20. : 도로사면(옹벽) 안전점검 결과 제출(도로관리과)

붙임 : 1. 점검 대상시설 위치도 및 현황사진 1부

2. 점검결과 보고서식 및 점검표 1부

3. 우기대비 재난취약시설(도로사면, 옹벽) 안전점검 추진 1부.

끝.