정기점검 보고서

(시설물명 : 도림천1복개구조물)

문서번호	시설보수과-2407
보존기간	년
결재일자	2016.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		이용재	06/10 이덕기
협조
	주무관		김원도

시 설 물 명			도림천1복개구조물		시설물 개요 폭 : 5.5~30.0m, 연장 : 21,90m				법정구분 (1종)	준공연도 완전복개 1992년 부분복개 1999년
관 리 책 임 자			남부도로사업소 시설보수과				직 급		지방시설주사보			정규용
점 검 자			남부도로사업소 시설보수과				주 점 검 자		지방시설주사보			정규용
							합동점검자		지방토목운영주사보			김원도
□ 점검일시 : 2016. 06. 09.(목) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 및 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항											조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위 치			손상내용		손상 규모	손상 등급	조치내용
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용				손상규모	손상 등급	조치계획			전 문 가 자문여부		비 고
완전복개		도로파손 2*4m						직영반보수완료					#1
완전복개		도로소파0.3*0.3m						직영반보수예정					#2

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 시설물 위치도

□ 현황사진

완전복개 소교량 입구부 전경	완전복개구간 상부 전경

#1 완전복개상부 도로파손 2*4m	정비후(공무직)

□ 현황사진

#2 완전복개상부 도로소파 0.3*0.3m	정 비 후