문서번호	시설보수과-2776
결재일자	2016.6.13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김경종		강병수	06/13 이성재
협조	관리과장		한병연
	운영과장		이동신

2016년도 중랑물재생센터

긴급 안전점검 추진계획

2016. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

2016년도 중랑물재생센터

긴급 안전점검 추진계획

최근 발생한 구의역 및 남양주시 지하철 건설공사 안전사고의 유사사고 예방을 위해 우리센터 시설물에 대해 긴급 안전점검을 실시하고자 함

□ 관련근거

❍ 물재생센터 긴급 안전점검 실시 (물재생시설과.‘16.6.9.)

❍ KOSHA18001 2016년도 안전·보건관리계획 (2016.4.5.)

□ 점검방향

❍ ‘16.3.2. 조직개편에 따른 운영과 및 시설보수과 합동점검 실시

❍ 현장 위주의 실질적인 안전점검 실시

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 6.13.(월) ~ 6.16.(목)

❍ 점검대상

시 설 물	점 검 대 상
기전시설물	센터내 모든 기전시설물
토목구조물	2·3·4처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로 등 구조물
차집관거	센터에서 관리하는 모든 시설물
건축시설물	본관 등 115개동
체육시설	배드민턴장, 체력단련실, 테니스장, 족구장 등 체육시설
기 타	출입자관리 CCTV 관리상태, 순찰, 보안업무 이행 여부

❍ 점검반 편성 (붙임 1 “점검반 편성 참조”)

- 수처리 및 슬러지분야는 운영과 및 시설보수과 합동점검반 편성

- 그 외 시설은 각 부서별 자체점검 실시

❍ 세부점검 내용

기전시설물

- 수처리·슬러지설비 관리실태 및 안전성, 배관 노후 균열 파손 여부

- 변전실, 전기시설물 관리실태 및 안전성 점검

- 소화가스 생산·이송·사용시설, 고압가스설비 및 실험실, 중앙제어실 등 안전관리 실태 점검

토목 구조물

- 구조물 균열, 파손, 이완, 배부름, 누수 등 안전성 여부

- 차집관거 유지관리 상태

- 센터내 경계석·도로파손 및 지반침하여부, 빗물받이·맨홀파손 여부

청사 및 체육시설

- 관리동 등 건축물의 변형 균열, 침하, 파손, 누수 등 안전성 여부

- 녹지대 지반 침하여부 및 고사목 여부

- 체육시설 안전성 (화기사용 여부, 시설물 파손 방치 여부 등)

□ 점검후 조치계획

❍ 경미한 사항은 예비품 활용 자체보수

❍ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 예산활용 긴급 보수

❍ 예산이 많이 소요되는 사항은 년도별 계획에 반영 조치

□ 행정사항

❍ 시설물 점검결과·조치계획(붙임2), 점검사진(붙임3)을 첨부하여 ‘16.6.17.(금)까지 시설보수과로 제출.  끝.