문서번호	시설보수과-4110
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
나철흠		06/13 장형상
협조

(석촌지하차도 외 6개 도로시설물)

2016 상반기 정기점검 결과보고

2016. 6.

동부도로사업소

(시설보수과)

2016 상반기 정기점검 결과보고

□ 시설물 현황 : 석촌지하차도 외 6개 시설물

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
석촌지하차도	B=20m, L=490m	2 종	2013	시설6급	나철흠
광 평 교	B=25.1m, L=325.5m	2 종
여의천교	B=25.9m, L=70m	2 종
청계산 지하차도(램프포함)	B=20.75m, L=115m	2 종
신원 지하차도(램프 포함)	B=20.75m, L=265m	2 종
내곡 지하차도(램프 포함)	B=16.5m, L=95m	법정 외
신원 BOX	B=18.3m, L=27.7m	법정 외

□ 점 검 일 : 2016. 6. 10(금)

□ 점 검 자 : 시설6급 나 철 흠

□ 점검결과 및 조치계획

○ 정밀점검 용역중으로 생략(대체) 처리

헌릉로 연결도로상 청계산, 신원, 내곡지하차도, 여의천교,신원BOX와 광평교에 대하여는 현재 정밀점검 용역중에 있어 생략(대체)코자 함.

- 관련근거

•「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제13조 및 동법 시행령(이하 “영”이라 한다) 제13조

• 법 제13조(안전점검 및 정밀안전진단지침) ① 국토교통부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전점검 및 정밀안전진단의 실시방법ㆍ절차 등에 관한 안전점검 및 정밀안전진단지침을 작성하여 관보에 고시하여야 한다.

• 안전점검 및 정밀안전진단지침

3.3.1 정기점검

정기점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시사용을 포함한다)로부터 반기에 1회  이상 실시하여야 하며 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단의 실시기간과 중복되는    경우에는 생략할 수 있다.

○ 석촌지하차도는 현재 2015.4월 완료한 정밀안전진단결과에 대한 보수공사를 시행중으로 특이사항 없음

○포토홀 및 배수시설 상태 양호하며, 특이사항 없음

○ 현장점검 현황 사진

신원지하차도 전경	신원지하차도 배수시설 양호	내곡지하차도 전경
광평교 교면상태 양호	석촌지하차도 노면상태 양호

□ 조치계획

○ 『헌릉로 연결 도로시설물』에 대하여는 정밀점검용역 업체로 하여금 보수대상내역을 제출받아 시공사(롯데건설) 하자보수 요청하고,

○ 기타 일상적 보수대상 내역에 대하여는 추후 연간단가 작업지시 조치.  끝.