함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	측량 및 탐사, 조사현장 작업 시 안전관리 철저 강조

1. 남양주 가스 폭발,  용인 맨홀 사고 등 여름철 재해가 자주 발생되고 있어 안전관리의 중요성이 절실히 요구되고 있습니다.

2. 이와 관련하여 상수도 GIS DB 작업을 위한 측량/탐사/조사 시 작업장 안전관리 이행사항을 재차 강조 지시하오니 작업참여자들이 철저히 준수할 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 특히, 맨홀 내부에서의 조사 및 작업시는 산소농도 결핍으로 인한 안전사고 예방을 위해 사업장의 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 상수도 GIS DB 정확도 개선사업(동남, 서남, 서북)

나. 안전관리 유의사항(밀폐공간 안전작업 3대 수칙)

- 작업시작 전 또는 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정

- 작업시작 전 또는 작업 중 작업공간 환기 실시

- 재해자 구조시에는 공기호흡기 등의 호흡용 보호구 착용

붙임 : 안전관리대책 자료(산업안전보건공단) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	신한항업(주) 외 1개사,제일항업(주) 외 2개사,공간정보기술(주) 외 2개사
★주무관	장기덕		공간정보과장	김태형		시설안전부장	06/14 강신재
협조자
시행	공간정보과-4801	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1554	/전송	3146-1529	/	jang0326@seoul.go.kr	/	대시민공개