보    고    서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	박새롬	이준호	06/14 유인행

은평구 담당지역 내 교체장애 해소 요청 건에 대하여 현장을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 14.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 박 새 롬

□ 현 황

□ 위    치 : 은평구 역촌동 14-56번지 외 3개소

□ 관련문서 : 현장민원과-3598, 6500호 『교체장애 수전 정비요청』

□ 현장 조사 내용

연번	주 소	구 경	정비요청사항	조치사항
1	역촌동 14-56	15㎜	심도장애	보호통 및 계량기 교체
2	구산동 210-26	15㎜	관노후	보호통 및 계량기 교체
3	역촌동 211-2	25㎜	심도장애	보호통 및 계량기 교체
4	역촌동 42-7	50㎜	밸브고장	보호통내 앵글밸브 교체

□ 조치의견

□ 상기내용과 같이 교체장애수전 정비를 2015년 은평구 관내 상수도공사 연간단가계약업체인 승백건설(주) 이기수에게 작업지시코자 합니다.

- 공사개요 : 앵글밸브 교체 1개소 및 보호통 교체 3개소

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 상하수도관교체비(교체장애)

- 소요예산 : 약 170만원.   끝.