	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리”와 관련입니다.

2. 금호119안전센터 관내 소방용수시설 고장발생 대상을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 : 지상식 2개소, 지하식 3개소

나. 위치도 및 사진 : 붙임참조

용수구분	용수번호	담당자	위 치	고장내용	비고
소화전 (지하식)	159호	장.서영익 등 2명	서울특별시 성동구 금호동3가 917	제수변 스핀들 누수	사용불가
소화전 (지하식)	260호	장.서영익 등 2명	서울특별시 성동구 금호동3가 1265-70	배수불량이지만 출수 가능	사용가능
소화전 (지하식)	14호	위.김석호 등 2명	서울특별시 성동구 금호동1가 1794-0	제수변 스핀들 누수	사용가능
소화전 (지상식)	11호	위.김석호 등 2명	서울특별시 성동구 금호동1가 1797-1 태능숯불갈비	한쪽 관구 찌그러짐	사용가능
소화전 (지상식)	5호	위.김석호 등 2명	서울특별시 성동구 금호동4가 66-15	금호20구역 단수조치	사용불가

붙 임  소방용수 고장발생 보고서(금호) 5부.  끝.

	금호119안전센터장
담당자	윤태혁		진압2대장	代김석호		센터장	06/14 김주용
협조자
시행	금호119안전센터-2551	(		)	접수		(		)
우	04727	서울특별시 성동구 난계로 19 (금호동1가) 금호119안전센터	/
전화	02-2291-1119	/전송	02-2297-3119	/	2015102626@seoul.go.kr	/	대시민공개