문서번호	여의도공원관리사무소-2610
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	송규환	06/14 박원근
협 조

선유도공원 카페테라아나루 2층바닥 파손 보고

선유도공원 카페테리아나루 2층바닥 파손 보고

2016. 6.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 카페테리아나루 2층바닥 파손 보고

선유도공원 카페테리아나루 2층 바닥면이 파손되어 다음과 같이 응급조치 및 정비계획을 보고드림.

파손확인 개요

일    시 : 2016. 6. 10.

장    소 : 선유도공원 카페테리아나루 2층 홀(64.6㎡)

내    용

- 카페테리아 2층 바닥면 2개소가 침하 파손(Hole 발생)되어 해체 조사한 바,원인을 알 수 없는 습기로 인하여 바닥재 베니어합판이 부식되었고 전체   면적으로 부패가 확산되어 가고 있으며,

- 바닥재 아래는 폐 콘크리트 등 폐자재가 그대로 방치되어 있어 부패를 가속화 시키고 있는 실정임

응급조치

내    용 : 파손 위치에 합판 및 고무판 활용 보강 등 응급조치 완료

방    법 : 직영 인부 및 보유자재 활용

정비계획

조치의견 및 방법

- 바닥재 손상이 원인을 알 수 없는 습기와 시점 또한 불분명한 폐자재 방치로 인하여 발생된 손상으로 판단되어, 빠른 시일내 전문업체에 의뢰하여 긴급 보수하고자 함.

소요예산 : 금4,900천원

예산과목 : 일반운영비, 공공운영비(201-02)

첨부 : 현황사진 1부.  끝.

현  황  사  진

<바닥면 Hole 발생 사진>		<바닥면 Hole 발생 사진> 합판부식
<바닥면 Hole 발생 사진> 폐자재 방치		< 응급조치>