2016년 상반기 정기점검 보고서

(시설물명 : 철산교)

문서번호	시설보수과-2445
보존기간	년
결재일자	2016.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
신동헌		이용재	06/15 이덕기
협조	주무관		고흥일
	주무관		조성래

시 설 물 명

철산교

시설물

개  요

폭  : 16.5m

길이 : 150m

법정구분

(2종)

준공

연도

1976.10

(89.4.22)

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방시설주사

신동헌

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방시설주사

신동헌

합동점검자

지방시설사무관

이용재

합동점검자

지방시설주사보

고흥일

합동점검자

지방운영주사보

조 성 래

□ 점검일시 : 2016. 6. 8.(수), 6.10.(금)

□ 점검구간 : 전체

□ 점검 구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용

□ 새로운 이상 발생 현황
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치계획	전 문 가 자문여부	비고
1	신교	신축이음 후타재파손	1개소	B	일상유지보수공사 보수예정	해당없음
2	신교	시선유도봉 파손	10개	B	일상유지보수공사 보수예정	해당없음
3	구교	난간 및 연석파손 (교통사고 추정)	1개소	B	기동반 현장정비 (교통사고 조회)	해당없음
4	구교	신축이음 후타재파손	2개소	B	일상유지보수공사 보수예정	해당없음

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 시설물 위치도

하부 전경	상부전경
점검통로(P3)	접속육교 (A2～A3사이 상행방향)

□ 시설물 전경사진

□ 현황사진

철산교(신교) 신축이음 후타재 파손	철산교(구교) 시선유도봉 파손
철산교(구교) 난간 및 연석파손(교통사고추정)	철산교(구교) 신축이음 후타재 파손