문서번호	방재시설부-8984
결재일자	2016.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설과장	방재시설부장
김재무		代김달용	06/15 임춘근
협조
	방재시설과장		이도헌

『탄천물재생센터 복개공원화공사(4단계)』

복개하부 화단정비 요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

『탄천물재생센터 복개공원화공사(4단계)』

복개하부 화단정비요청 검토보고 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『탄천물재생센터 복개공원화공사(4단계)』와 관련하여 ㈜탄천환경으로부터 복개하부 화단정비요청에 대한 감리단 현황보고사항 검토 보고임.

- 관련근거 : 탄천(감) 16-139호(2016.06.13.)

요청개요

○ 요청자 / 일시 : ㈜탄천환경 / 2016.05.3.1

○ 요청내용 : 복개하부 지상부 화단정비

○ 주요내용

- 복개하단부 차폐식재(상록침엽수, 교목)하여 자연경관 조성

및 냄새 저감효과 증대

- 도로경계석, 측구 및 아스콘포장 재설치

- 화단 원상복구(꽃나무 관목 식재)

- 대봉감나무(5년생) 10주 및 감나무 3주 고사목 원상복구

- 느티나무 및 참나무 등 주변 토사 제거

검토내용

○ 검토경위

㈜탄천환경의 요청사항에 대한 시공사 및 감리단 의견 이행가능여부

및 소요예산 검토

- 2016.05.31. 복개하부 화단정비요청[(주)탄천환경]

- 2016.06.07. 화단정비요청에 대한 조치계획제출[시공사]

- 2016.06.13. 화단정비요청사항 현황보고[감리단]

○ 검토내용

구분	시공사 의견	감리단 의견	본부 의견
복개하부 차폐식재 (상록교목)	· 차폐식재로 소나무 필요, 발주처 실정보고 승인후 반영	· 제2하수처리장 북쪽 화단에 소나무 5~7주 단위로 6~8개소 군식이 적정	· 적정 -예산소요
도로경계석, 측구 및 아스콘 재포장	· 공사 훼손구간은 원상복구 ․ 이외 구간은 복구비용 고려하여 준공 전 재검토	· 토목공종으로 시공사의견과 동일	· 적정 -준공 전 잔여 예산 고려 검토 -예산소요
화단원상복구	· 복개하부 화단에 덜꿩나무 등 8,540주 기 반영	· 복개하부 식재계획 기 반영	· 기 반영
대봉감나무 10주 및 감나무 3주 고사	· 준공 전 식재예정	· 고사 원인자부담금으로 식재 (원인자 : 포스코건설)	· 미반영 -예산미반영
느티 및 참나무 주변 토사 제거	· 배수공사 완료 후 토사제거 예정	· 시공사 조치	· 적정 -예산미반영
대상지 주변 환경정리철저	· 대상지 주변 주기적 환경정리 예정	· 시공사 조치	· 적정 -예산미반영 -환경정리계획수립 후추진

검토결과

○ 복개하부 차폐식재 및 도로경계석 ․ 측구 ․아스콘 재포장 등예산 소요되는 사항은 실정보고 후 사업예산 범위 내에서 설계변경 등 반영토록 책임 감리원에게 통보 하고자 함.

붙 임 : 감리단 현황보고 1부.  끝.