문서번호	시설과-2284
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
정순주	이용원	임병국	06/16 오진완
협 조

『월드컵공원(하늘, 노을, 난지천) 무장애친화공원조성사업』

실시설계 관련 자문회의 결과 보고

2016. 6.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『월드컵공원(하늘, 노을, 난지천) 무장애 친화공원 조성사업 』

실시설계 관련 자문회의 결과 보고

■ 일    시 : 2016. 6. 13(월) 15:00~17:00

■ 장    소 : 시청본관 9층 기술심의실

■ 참 석 자 : 11명

- 서울시의회 우창윤 의원

- 건국대학교 건축학부 강병근 교수

- 경희대학교 환경조경디자인학과 김신원 교수

- 선진엔지니어링 서은실 전무

- 서부공원녹지사업소장, 시설과장, 공원녹지정책과 공원관리팀장, 조경시설팀장, 토건시설팀장, 관련자 2,

■ 보 고 자 : 라이브라컨설턴트 조경사업부 최정일 이사

■ 보고내용

❍ 월드컵공원 무장애 친화공원 조성에 따른 실시설계에 대한 용역보고 및 자문

■ 자문의견

❍ 우창윤 의원

- 편리하고 안전하게(안전함 고려), 주변경관을 해치지 않게 조성

- 전체적인 맥락파악, 편의시설이 또 다른 장애물이 되지 않도록 설치

- 시각, 청각, 발달장애인에 대한 음성, 촉지, 픽토그램 등 보완

- 음수대(상수도사업본부) 서울형 음수대 공모작 참조 및 사용

- 안내사인 표준형 사용, 가능하면 픽토그램 중심

- 화장실, 벤치 등 시설물 적용시는 BF 인증된 시설 사용

❍ 강병근 교수

- 경로를 줄이더라고 이동중심에서 경험중심으로 개선

- 법적 기준의 준수차원을 넘어 UD차원의개선안 마련

- 맹꽁이 전기차에 휠체어, 유모차 탑승 이동이 가능하도록 하여 개별 수송보다는 공공수송수단 이용자 확대

- 교차로(고원식) 횡단보도 면적 확대

- 집중 강우 등을 고려한 배수계획을 하여 보행로 등이 침수되지 않도록 할 것

- 안내판 등을 종합안내판으로 계획, 특히 이용가능 시설 유도, 안내시설 보완 필요

- 화장실 세면대 하부 순간온수기 등의 위치 조정

- 하늘 공원의 한강 조망가능 데크 등 접근, 이용가능 수준으로 난간 개선

- 대변기는 벽걸이형 변기 등으로 설치하여 등받이를 생략하는 방안 모색하고 손잡이에 화장지걸이 설치 검토

- 보행매트 적용지는 흙다짐을 잘해 평활도 확보

- BF-Zone과 Barrier Zone을 동시에 조성 필요

❍ 김신원 교수

- 포켓쉼터 벤치 옆 휠체어 자리 바닥면 포장 패턴화(장애인 그래픽 심볼마크 제외)

- 놀이시설물 색상, 명도, 채도 조정

- 전망대에 휠체어가 가깝게 접근해서 조망할 수 있도록 구조 데크난간 구조 변경

- 로프휀스 로프 수 조정

- BF루트내 경사로 보행 안전턱 높이 조정

- 계단 최초 난간과 계단 참 난간 기둥 구조조정-갓돌(COPING)

❍ 서은실 전무

- 공원 오는 길의 확보에 대한 고려 필요, 대중교통으로의 접근 확인 등 관련기관과 협의 필요

- 공원이용시설 안내 필요- 동선(거리안내) 이용가능 시설 등 사전설명

․ 해당 공원의 특성 가장 잘 이용할 수 있도록 안내(예-노을공원 캠핑장, 조각 감상, 노을감상  하늘공원-억새길)

- 공원 동선체계(BF동선)는 공원기능, 개념을 유지하면서, 개선

․ 하늘공원, 노을공원은 특별한 공원(친환경공원)으로 하드한 포장은 맞지 않으므로 처음 취지와 공원을 찾는 사람들의 목적을 위해서 충족할 수 있는 방향으로 개선

- 휴게시설 접근 및 휴게실에 함께 이용 가능한 시설 설치

❍ 서부공원녹지사업소장

- 포켓쉼터가 햇볕을 가릴 수 있도록 하고, 그늘이 있도록 지붕이 있는   흔들의자 설치도 시민친화적 차원에서 검토

- 형식적인 거리 설정한 이용시설 설치가 되지 않도록 하고, 장애인      입장에서 이용거리 감안, 시설물의 설치위치 적정 여부 검토 필요.

❍ 문길동 팀장

- 공원시설을 알수 있는 종합안내판 설치 및 공공디자인 색상 참고하여 설치

- 워킹맵(청각, 지체, 시각 장애인용) 비치 필요

- 이정표는 픽토그램을 활용하여 설치

■ 향후 계획

❍ 서울시 무장애 친화공원 가이드라인 및  도시공원 안내체계도 등을 참조하고, 자문의견을 최대한 반영하여 실시설계 도서를 작성, 자문위원 확인을 받아 사업 추진.

붙  임 : 자문의견서 및 자문회의 사진 각 1부.  끝.