출 장 결 과 보 고 서(6.16)

주무관		수상안전과장	운영부장		결재
박인수		오승호	06/17 차장운
협 조

	명에 의하여“여의도 파라다이스”수상시설물에 출장하여 앵카 및 체인 합동점검 실시하고 그 내용을 아래와 같이 보고 합니다.
2016. 6. 17.
****** 행정6급 성명: 박인수 공업7급 성명: 최윤정 공업8급 성명: 전응재

보 고 내 용
일 시	2016. 6. 16.(목) 10:00 ~ 18:00
건 명	출장결과 보고서(6.16)
내용	□ 파라다이스 앵카 및 체인 합동점검 ○ 개 요 - 일 시 : 2016. 6.15(수) ~ 6.16(목) - 장 소 : 여의도안내센터 내 “파라다이스 유선장” - 참석자 : 한강사업본부 및 한국선급엔지니어링, 업체 대표 등 - 내 용 : 홍수 시 대비 수상시설물 계류시설(주 방향 앵카 및 체인) 현상확인 합동 점검 ○ 결 과 - 지적사항 : 주 방향 앵카체인(58mm) 1shot(27.5m) 마모 심하여 한국선급 엔지니어링 검사관의 교체 요청 ○ 조치사항 - 주 방향 앵카체인(58mm) 4shots(110m) 교체 후 앵카 재설치.
비 고	붙임 1. 파라다이스 앵카 점검 및 체인교체, 앵카 재설치 사진 1부. 끝.