	도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 알림

1. 관련근거

가. 국민안전처 소방제도과-3093(2016.6.15.)호 “다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시”

나. 본부 예방과-15032(2016.6.16.)호 “다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시알림”

2. 다중이용업소의 비상구(부속실·발코니 형태)에서 지속적으로 추락사고가 발생하여 안전로프 설치 등 재발방지 시책을 꾸준히 추진하였음에도,‘16. 6. 13. 부산시 소재 00노래방에서 비상구를 화장실로 착각, 추락하는 사고가 또 다시 발생함에 따라,

3. 아래와 같이 비상구 유지관리에 대한 재강조하오니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 관내 추락 위험성이 있는 비상구에 대하여 안전조치를 강구하여 주시기 바랍니다.

✜ 아        래 ✜

❁ 발코니·부속실의 형태의 비상구에 대한 안전로프 등 보호시설 설치

❁ 부속실내 비상조명등 설치 및 추락위험 표지 등 보강

❁ 부식 등 위험성이 내재된 철제발코니를 대체하여 부속실 설치 권고

❁ 안전시설 유지관리에 대한 다중이용업소 관계자 교육 등

4. 아울러, 비상구 규격 및 추락방지시설 설치를 골자로 한 「다중이용업소법 시행규칙」이 개정될 예정(7월 중 공포)이오니, 완비증명서 신규발급·재발급, 소방특별조사, 소방활동자료조사, 각종 훈련 등 현장확인 시, 상기 보완사항을 적극 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,도봉119안전센터장,창동119안전센터장,쌍문119안전센터장
담당자	장하다		검사지도팀장	홍성익		예방과장	06/17 최승달
협조자
시행	예방과-7388	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	taekwonv16@seoul.go.kr	/	대시민공개