문서번호	기전과-4595
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	기전과장	성동도로사업소장
황준석	차준원	代문준호	06/17 이종엽
협 조
	주무관		이명호

『장마철·강풍 대비』

교통안전시설 일제점검 계획

2016. 6.

성동도로사업소

(기전과)

『장마철·강풍 대비』
교통안전시설 일제점검 계획

장마철·강풍 대비 일제점검 관련 관내 교통안전시설물에 대한 사전 점검을 실시하여 사고발생 요인을 개선 및 유지관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거 : 서울특별시지방경찰청 교통관리과-16278(2016.06.13.)

◯ 장마철·강풍 대비 신호기등 교통안전시설 일제점검 통보

□ 추진기간 : 2016. 6.20(월) ~ 7.29(금)

◯ 일제점검 : 2016. 6.20.(월) ~ 2016. 7. 1.(금)<2주간>

- 기전과-3902(2016. 5.23)호로 대처함

: 2016년 교통신호기 전기안전공사 정기점검 관련 점검 및 조치계획 보고

◯ 피해상황 점검 : 2016. 7. 4.(월) ~　2016. 7.29.(금)<4주간>

- 교통안전시설 정비용역 상시점검, 태풍 및 강풍 피해시 안전조치 및 복구 실시

Ⅱ		점검대상

(2016년 1월 기준)

구 별	신 호 기					안전표지(매)
	계	신호등(조)	제어기(대)	음향신호기(대)	보행자 보조장치(대)
계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055
성 동 구	2,196	1,595	114	194	293	2,939
광 진 구	2,092	1,409	104	188	391	3,738
동대문구	3,132	2,199	150	355	428	3,321
중 랑 구	2,964	2,200	148	279	337	3,057

Ⅲ		점검사항

□ 점검반 편성 : 기전과 차준원 외 2명, 경정비 용역 8명

□ 주요 점검내용

◯ 신호기 누전 대비

- 절연기능 및 접지불량 여부

- 신호기 누전차단기 설치 및 정상작동 여부

- 침수 예상지역 신호기 누전 예방대책 마련

- 신호등 맨홀 내 전선 접속불량으로 인한 누전 발생 여부

◯ 시설물 파손 대비

- 신호등 부착대, 안전표지 등에 불필요한 시설물의 부착 최소화

- 강풍 대비 신호등·안전표지 지주 풍하중 준수, 내구연한 등 점검

- 신호등 부착대에 설치된 신호등면, 표지판 등 시설물 조임 상태 점검

Ⅳ		향후계획

◯ 경미한 지적사항은 현장시정 조치 및 익일보수(경정비)

◯ 경정비반에서 조치가 불가능한 고장사항은 연간단가 업체에 작업지시하여 수리 및 교체 등 보수

◯ 점검기간내 자연재해로 인하여 피해가 발생한 교통안전시설은 붙임 서식에 맞게 문서를 작성할 예정

붙     임 : 1. 교통안전시설 일제점검 통보 1부.

2. 점검보고 서식 1부. 끝.