서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	중랑구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	이화교 접속교 하부 벽화조성 관련 협의 회신

1. 중랑구청 건축디자인과-16641호(2016.6.10.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 귀 구에서 검토 요청한 ‘이화교 접속교 하부 벽화조성’건에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 검토결과

- 이화교 접속교는 1984년 준공된 노후 시설물로서 보다 세밀한 관찰이 필요한 시설입니다. 벽면(A3)에 벽화(도색 및 타일)를 조성할 경우 시설물에 대한 정밀점검시 벽체의 균열 및 박리, 박락 등 안전위해 요소를 관찰하는데 어려움이 있으므로 가급적 벽화조성은 하지 않는 것이 바람직하다고 사료됨

	서 울 특 별 시 장
주무관	배상현		강북일반교량팀장	손창익		교량안전과장	06/20 박문희
협조자
시행	교량안전과-10932	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울특별시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1970	/전송	02-2133-1429	/	yamato78@seoul.go.kr	/	대시민공개