	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시(알림)

1. 市예방과-15032(2016.06.16.)호 『다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시 알림』와 관련입니다.

2. 다중이용업소의 비상구(부속실ㆍ발코니 형태)에서 지속적으로 추락사고가 발생하여 안전로프 설치 등 재발방지 시책 추진하였음에도 2016. 6. 13. 부산시 소재 00노래방에서 비상구를 화장실로 착각하여 추락하는 사고가 발생함에 따라, 아래와 같이 추락위험성이 있는 비상구에 대하여 안전조치를 강구하여 주시기 바랍니다.

◯ 안전조치 내용

- 발코니ㆍ부속실의 형태의 비상구에 대한 안전로프 등 보호시설 설치

- 부속실내 비상조명등 설치 및 추락위험 표지 등 보강

- 부식 등 위험성이 내재된 철제 발코니를 대체하여 부속실 설치 권고

- 안전시설 유지관리에 대한 다중이용업소 관계자 교육 등

3. 비상구 규격 및 추락방지시설 설치를 골자로 한 『다중이용업소법 시행규칙』이 개정될 예정(7월중 공표)이니, 현장대응단 및 안전센터에서는 의용소방대원 119비상구 지킴이 현장확인시 상기 보완사항을 지도하여 주시기 바랍니다.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	김영훈		검사지도팀장	신연화		예방과장	06/20 강신철
협조자
시행	예방과-8347	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-3119	/전송	02-3141-2919	/	kyhun3113@seoul.go.kr	/	대시민공개