수계관말 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	전결 06/20 이만기

부분공개(7)

	명에 따라 수계별 관말지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 6. 20.
보고자: 주무관 유정미

□ 검사일시 : 2016. 6. 20.

□ 검 사 자 : 공업7급 유정미, 임기제 마급 유석재

□ 검사대상 : 8개소(성동구,광진구 무인배수지 수계별 관말지점)

□ 검사방법 : 휴대용 잔류염소 측정기로 현장에서 측정

□ 검사항목 : 잔류염소

□ 검사결과

배수지	주 소	검사일	잔류염소 (4㎎/ℓ이하)	비 고
응봉배수지	성동구 금호1가 산37-1	6/20	****
	성동구 금호1가 산37-7	6/20	****
금호배수지	성동구 금호3가 산2-1	6/20	****
	성동구 금호4동 1527-1	6/20	****
아차산배수지(대)	성동구 성수1가1동 643	6/20	****
	광진구 자양2동 686-52	6/20	****
아차산배수지(소)	광진구 구의동 9	6/20	****
	광진구 중곡동 143-146	6/20	****

□ 조치사항

- 6*************************************************************************************************

- 송수 잔류염소 농도값 상향조정 : 0.04㎎/ℓ

․ 구의아리수정수센터 정수과 – 3021(2016. 6. 9)

․ 암사아리수정수센터 정수과 – 2572(2016.6.14.)