문서번호	건축기획과-12563
결재일자	2016.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	06/20 한병용
협 조
	주무관			박정석

- 2016년도 제9차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제9차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2016. 06. 24(화) 16:30 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건( 신규 1 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	독산2-1특별계획구역 주상복합 신축사업	금천구 독산동 1007-19번지 일원	공동주택(432세대) 오피스텔(427실), 판매·근생시설	39/6	신규	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	건축기획과장
건축계획	1	장현숙
구조	3	이수권, 박효선, 김명준
건축시공	0
계	5

※ 심의안건 확정(06. 16 ; 월) 및 자료배포(06. 20 ; 월)

16-구조9-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	독산2-1특별계획구역 주상복합 신축사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 금천구 독산동 1007-19번지 일원 (대지면적 7,841.5㎡)

○ 지역․지구 : 일반상업지역, 제1종지구단위계획구역, 최고고도지구(120m)

○ 규    모 : 건폐율 59.95%, 용적률 814.32%, 연면적 99,543.53㎡, 지하6층/지상39층

○ 용    도 : 공동주택(432세대), 오피스텔(427실), 판매시설, 근린생활시설

▢ 추진경위

○ ‘98.07.02. : 독산지구 용도지역 변경 및 도시설계구역 지정

○ ‘00.01.18. : 독산지구중심 도시설계 결정고시

○ ‘08.05.29. : 독산 제1종지구단위계획구역 변경(재정비) 결정고시

○ ‘11.07.25. : 금천구 도시계획위원회 자문

○ ‘11.08.24. : 제14차 도시건축공동위원회 심의(수정가결)

○ ‘11.10.06. : 독산2-1특별계획구역 세부개발계획 결정고시

○ ‘15.06.30. : 제15차 건축위원회 심의(조건부의결)

○ ’15.12.14. : 사업계획승인

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○ 건축법시행령 제5조의5제1항제4호에 의한 다중이용 건축물 및 특수구조건축물(6개층 이상을 지지하는 기둥이나 벽체의 하중이 슬래비나 보에 전이되는 건축물)의 구조안전에 관한 심의로서 다음 사항에 대한 구조안전의 적합여부 등.

- 지상, 지하의 구조형식이 서로 다른 구조로 인한 건축물의 안전성 적합여부

∘ 지하층 : 철근콘크리트 라멘구조

∘ 지상층 : 저층부(철근콘크리트 라멘구조), 고층부(철근콘크리트 벽식구조)

- 전이층 설치에 따른 구조(시공)계획의 적정성

- 신기술인 디비에스(Double Beam structure as Strut) 공법 적용의 적합성 등

- 풍하중에 의한 변위의 안전성(안전율) 적정여부.   끝.