문서번호	대기환경연구부-7997
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장		서울특별시보건환경연구원장
김영호	조석주	代정종흡		06/21 정권
협 조
	전문관		김흥주
	★주무관		이용민
	주무관		노승근

도로재비산먼지 이동측정시스템 운영계획

2016. 6

대기환경연구부

대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

도로재비산먼지 이동측정시스템 운영계획

도로재비산먼지 이동측정시스템의 세부운영계획을 세워 도로발생 재비산먼지의 효율적 제거, 효율적인 도로분진청소 체계 구축 및 시민 건강과 대기질 개선에 기여하고자 함

추진근거

□ 민선 6기 시장공약사항

○ 도로먼지관리시스템 구축 및 찾아가는 도로청소 확대

□ 시민 건강지키는 초미세먼지 20%줄이기 (시장방침 제266호)

○ 도로먼지 관리시스템 도입 (기후대기과 –17687.‘14.10.8.)

□ 2015년도 대기측정망 운영․관리계획 (기후대기과–2535. ‘14.2.9)

○ 도로먼지 측정차량 구매

□ 도로재비산먼지 이동측정시스템 운영 계획(생활환경과–7907. ‘16.6.1)

추진경위

□ 도로재비산먼지 이동측정 관련 예산 예산편성(대기관리과) ⇨ 보건환경연구원에 재배정

○ ’15년 250백만원(시스템구축), ’16년 14백만원(운영비)

□ 도로비산먼지 이동측정 시스템 제작계획수립(대기환경연구부–5399.‘15.4.29)

○ 측정차량 및 장비구매

○ 측정차량 개조(’15년 10월) 및 시운전(’15년 12월)

○ 운영시스템 프로그램(웹서버)제작(보건환경연구원, ’16년1월)

□ 도로재비산먼지 이동측정차량 운영계획(대기환경연구부–1292.‘16.2.1)

○ 대형공사장 주변도로 측정 (‘2016.2월 ~3월)

□ 도로재비산먼지 이동측정 관련 업무이관 (대기관리과⇨생활환경과.‘16.4.1)

현 황

□ 측정장비

○ 인력 : 2명(운전 및 측정관리)

○ 장비현황 : 도로 재비산먼지 이동측정차량 1대 및 운영시스템 1식

- 시스템 구축 : Web서버, 측정시스템(먼지분석기 3, 자료수집기1, GPS)

- 측정방법 및 항목 : 광란산법에 의한 PM10, 온도, 습도

□ 측정 및 처리절차

측정도로선정	➡	일정 및 주기 등 세부 측정일정 계획	➡	측정계획 통보	➡	측정 대상 도로 사전 통보
시,보건환경연구원		보건환경연구원		연구원→시·자치구		연구원→대상 자치구

➡	현장측정 및 실시간 업로드	➡	기준(200㎍/㎥)초과 시 청소요청 SMS 통보	➡	웹서버 확인	➡	해당 도로 분진청소 실시
	보건환경연구원		연구원→시·자치구		시․자치구		자치구

➡	분진청소실시 확인 (청소차량정보관리시스템)	➡	측정자료 등 데이터 분석 및 사후관리
	시		보건환경연구원

세부 운영 계획

□ 대상 도로 선정

○ 선정기준 : 도로비산먼지 발생 우려가 높은 도로를 선정

- 대형공사장(10만㎡) 인접 및 연계도로

- 자치구 민원 등 측정을 요청하는 도로 또는 측정이 필요한 도로

○ 대형공사장(10만㎡) 인접 및 연계도로 선정 결과

- 34개 대형공사장 인접 및 연계도로 측정대상 선정

(붙임문서 1. 도로재비산먼지 측정대상 지점 및 지도)

□ 세부 측정 계획

○ 측정 횟수

- 주 2일(월 8일) : 우천시 일정 변경

- 7~10개 지점/주

○ 측정 시간 : 오전

○ 사후 관리

- 측정 및 먼지 지도 작성 후 실시간 자료 전송(웹서버)

- 기준(200 ㎍/㎥) 초과 시 문자 통보

- 월별 측정결과 보고

향후일정

□ 측정 개시 : 7월

□ 도로 재비산먼지 측정자료 분석 결과 보고 : 월말

□ 도로 재비산먼지 측정시스템 운영 평가 : 연말

□ 웹서버용 프로그램은 수정완료 후 e-mail 전송

붙임  1. 도로재비산먼지 측정대상 지점 및 지도 1부.

2. 2016년7월 세부 측정 계획 1부.

3. 측정일지 및 월간측정결과 양식 1부.  끝.