상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사(도봉)

결재	주무관		급수운영과장
	홍순재		06/21 이계환
	협 조	최용진

문서번호	급수운영과-13042

명에 의하여 상수도 GIS 현장조사서 접수사항 중 샘플 확인조사를 완료하고 그 결과를

아래와 같이 보고합니다.

2016.  6.  20.

보고자 지방기계운영주사보 홍 순 재

보    고    내    용

확인일시

2016. 6. 21

건    명

상수도 GIS 시설자료 샘플확인 조사

내용

1. 현 황

- 상수도 GIS 업무지침 `16년 1월 5차 개정 p-8. (5)시설자료 관리 및 입력 ③항과 관련

지리 정보정확도 제고를 위해 시설자료 접수에 대한 측량 샘플 검수를 실시하고 다음과 같이

보고합니다.

가. 개  요

1) 공 사 명 : 2015년-2차 도봉구 관내 급수공사

2) 시공업체 : 일월건설(주)

3) 접수내용 : 2016.03.01.~2016.6.30. 현장조사서 97건

나. 시설자료 현장확인 결과

연번	지시번호	주 소	기준점	현장조사서	현장확인	오차
1	신설-9	도봉구 창동 608-40,41	건물	A1=6.8 A2=3.8 B1=6.8 B2=7.2	A1=6.8 A2=3.8 B1=6.8 B2=7.0	범위내
2	신설-13	도봉구 창동 585-113	담장	A1=3.1 A2=1.2 B1=3.1 B2=4.3	A1=3.1 A2=1.2 B1=3.1 B2=4.2	범위내
3	소화전신설 -1	도봉구 쌍문동 414-130앞	건물	B1=1.2 B2=1.3	B1=1.2 B2=1.3	범위내
4	신설-57	도봉구 쌍문동 531-20	담장	A1=1.1 A2=2.0 B1=1.3 B2=7.1	A1=1.1 A2=2.0 B1=1.3 B2=7.3	범위내

2. 조치사항

- 샘플검수 대상을 확인한 결과 허용오차 범위(20cm)내에 포함되었으므로 지리정보

시설자료 성과도 접수를 승인하고자 합니다.