문서번호	시설관리과-12495
결재일자	2016.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정재필		代이한수	06/21 代박미영
협조

『번동 248번지 일대 현장실정보고에 따른』

노후 상수도관 횡단굴착 실시계획 보고

2016. 06.

『번동 248번지 일대 현장실정보고에 따른』

노후 상수도관 횡단굴착 실시계획 보고

이준북부1606-29호(2016.06.03.)관련하여 번동 248번지 일대 누수복구 공사중 노후상수도관이 발견됨에 따라 실정보고가 접수되어 상수도 시설물을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 현황

❍ 관련근거 : 현장실정보고서(이준북부1606-29)

❍ 위    치 : 번동 248번지 일대(오현초등학교 ~ 월계2교 사거리)

❍ 내   용 : 긴급누수복구 공사 중 노후 배수관(SP100㎜) 발견

□ 보고내용

❍ 우리 사업소 관내 긴급누수복구 공사 중 번동 248번지 일대 노후배수관(SP100㎜)이 발견됨

❍ 확인결과 2010년 이후 지속적으로 누수가 발생하여 녹물출수 및 누수발생 우려가 있어 상수도관 교체가 필요한 실정임.

❍ 노후 상수도관 교체를 위하여 관종 및 구간 확인이 필요한 사항으로 사전에 시험굴착을 시행하여 작업계획을 수립하고자 함.

□ 조치의견

❍ 상기와 같이 노후 상수도관 정비에 따른 시험굴착을 시행코자 하며, 공사는 『2016년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속공사)』 업체에 작업지시 하여 우기 전 조속히 시행하고 추후 정산처리 하고자 합니다.

붙 임 : 1. 현장실정보고서 1부.

2. 누수발생이력 1부.  끝.