문서번호	도로보수과-2849
결재일자	2016.6.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이기영		국중진	06/22 이종엽
협 조
	주무관			홍수종
	주무관			하승환

2016년 보행자 무단횡단 교통사고 예방을 위한

교통사고지점 안전시설보강 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(도로보수과)

2016년 보행자 무단횡단 교통사고 예방을 위한

교통사고지점 안전시설보강 추진계획 보고

어린이 및 노약자 등 보행자 무단횡단 교통사고지점에 조속히 교통안전시설을 보강하여 교통사고로부터 소중한 시민의 생명과 재산을 보호하고자 함.

□ 추진근거

❍ 서울경찰청 교통관리과-15937(‘16.6.10)

- 교통안전시설 개선설치 통보

❍ 교통운영과-10999(2016.6. 16)

- 2016년 보행자 무단횡단사고 예방 안전시설보강 사업예산 재배정 및 협조요청

□ 추진개요

❍ 사업위치 : 4개소

- 동대문구 : 제기로 청량리중앙교회앞, 제기로 홍파초교앞

- 중 랑 구 : 망우로 상봉역 5번출구~상봉지하차도 교차로

- 광 진 구 : 천호대로 군자역~SK주유소앞(중곡1동 사거리)

❍ 사업예산 및 개요 : 86,070천원

연번	위 치	사업비 (천원)	차선도색	차선제거	무단횡단 금지시설	시 선 유도봉
계		86,070	2,590m	2,837m	230경간	33개
1	청량리중앙교회앞	7,372	11m	11m	34경간	6개
2	홍파초교앞	13,236	309m	309m	41경간	6개
3	상봉역5번출구	33,364	1,146m	1,094m	81경간	15개
4	군자역	32,098	1,124m	1,125m	74경간	6개

□ 추진계획

❍ 차선도색 및 제거는 우리사업소에서 추진중인 「2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시하여 설치 후 설계변경 및 정산시행

- 작업물량 : 차선도색 2,590m, 차선제거 2,837m

- 소요예산 : 금42,770,000원

❍ 무단횡단금지시설은 현장여건, 유지관리, 경제성 등을 감안하여 관급자재 제품 중 가격이 저렴한  제품으로 구매․설치

(붙임 비교표)

- 설치연장 : 230경간

- 소요예산 : 금37,950,000원(230경간×165,000원)

※ 망우로 상봉역 5번출구~상봉지하차도 교차로 지점은 버스전용차로 소성변형 발생구간으로 전면 재포장공사 후에 무단횡단금지시설이 설치될수 있도록 일정 조정 시행.

❍ 시선유도봉 설치는 우리사업소에서 시행중인 「2016년 교통및도로부속물 유지보수공사(연간단가)」에 작업지시하여 설치 후 설계변경시 반영하고자 함.

- 설치개수 : 33개

- 소요예산 : 금500,000원

□ 조치의견

❍ 추진계획에 의거 관급자재 구매 및 「2016년 노면표시 유지보수공사(연간단가)」 와 「2016년 교통및도로부속물 유지보수공사(연간단가)」  업체에 작업지시하여 추진하고자 함.

- 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 1. 설계도서 4부.

2. 무단횡단금지시설 비교표 1부.   끝.