	서울물연구원
수신	수질연구과장
(경유)
제목	25개 자치구 공원 음수대 수질검사 기간 연장 요청

1. 수질연구과-3824(2016.5.18.)호 □2016년 25개 자치구 공원 음수대 아리수 정밀수질검사 실시 계획□과 관련된 내용입니다.

2. 인공방사성물질인 요오드-131은 2016년부터 정기수질검사 170항목으로 포함되어 관리되고 있으며, 2016년 6월 요오드-131 분석 시료는 총 37점(서울시 감시항목 12점, 자치구 25점)입니다.『※ 6월 원․정수 월간검사 : 서울시 감시항목 12점으로 대체』

3. 시료 1점에 대해 감마분광분석기를 이용한 요오드-131의 순수 기기 분석시간이 80,000초(22시간 22분) 소요되어 25개 자치구 공원 음수대 수질검사 분석기한을 기존 6월 27일에서 7월 25일로 연장 요청하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

○ 감마분광분석기 사용현황(6월)

일 자	분석시료	분석시간 산출근거
2016. 6. 7 ～ 6. 10	2016년 상반기 선원 교정	○ 분석시간(1점) : 약 24시간 - 전처리 시간 : 약 20분 에너지 교정 : 약 90분 분석시간 : 22시간 22분
2016. 6. 11 ～ 6. 25	서울시 감시항목 12점
2016. 6. 27 ～ 7. 25	자치구 25점

끝.

	신물질분석과장
★주무관	정관조		신물질분석과장	06/23 안재찬
협조자	주무관	안치화
시행	신물질분석과-906	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1761	/전송	02-3146-1759	/	jgj730@seoul.go.kr	/	대시민공개