문서번호	급수운영과-12486
결재일자	2016.6.24.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	공문수	06/24 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 6월 23일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포27블록 외 4개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 동산로6길 17-5 (양재동 371-8번지)		유수율 향상을 위한 특화사업 추진계획에 위하여 1989년 이전 택지 개발사업이 완료된 지역 계획(기간제)집중탐사 구간, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 30mm인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							30mm인입관 누수적출
서초01		민 원 (음청식, L-로드탐사)		서초구 강남대로93길 23-10 (잠원동 36-27번지)		시설과 의뢰건 다세대 건물 1층 식당에 불명수 유입건 탐지결과 150mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 긴급 이첩.							150mm관로 누수적출
서초07		민 원 (음청식, L-로드탐사)		서초구 서초대로42길 54 (서초동 1543-6번지)		민원인 의뢰건 건설기계회관 빌딩 주차장 입구 계향기 변실주변에 동공발생으로 누수여부 확인건 탐지결과 누수 이상없음(자체처리 안내함)							200mm관로
서초1-12		민 원 (다점식, L-로드탐사)		강남구 남부순환로 2747일대 (도곡동 174번지 매봉역사)		매봉역사에 불명수 유입건 다점식 탐사 누수징후구간 굴착현장 참관 누수 이상없음.							300mm관로
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길 51일대 (양재동 346-1번지)		유수율 향상을 위한 특화사업 추진계획에 위하여 1989년 이전 택지 개발사업이 완료된 지역 계획(기간제)집중탐사 구간, 다점식 로거 8개소 설치 야간 예약 측정중(연장거리 : 200m구간)							80~200mm 관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		개포11		강남구 개포로 32길 일대 (개포동 1219-1번지)		누수징후없음			-		22건
서초	이천구 노용해		개포26		서초구 논현로 11길 일대 (양재동 289-5번지)		누수징후없음			1건		26건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.