문서번호	교통운영과-11609
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통운영팀장	교통운영과장
백바름	김홍식	06/27 강진동

2016년 제9차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

『2016년  제9차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2016. 6.23(목) 15:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층회의실

❍ 참석위원 : 8명(당연직 : 1명, 위촉직 : 7명)

- 당연직 : 교통운영과장

- 위촉직 : 이동원 위원, 신건철 위원, 박상섭 위원, 송두석 위원, 정현정 위원, 김은경 위원, 천승훈 위원

- 간  사 : 교통운영팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 8건 (조건부 시행 건)

- 가로형태개선(포켓주차) 사업 : 조건부 시행

- 일원역 1, 2, 3번 출입구 개선공사 : 조건부 시행, 지정위원(박상섭 위원) 검토

- 삼호가든4차아파트 주택재건축정비사업 : 조건부 시행

- 회현역(4호선) 7번 출입구 이설공사 : 조건부 시행

- 석촌지하차도 보수공사 : 조건부 시행

- 신천동 올림픽로 35길 열배관 공사 : 조건부 시행

- 풍납펌프장 유입관로 개량공사(5차) : 조건부 시행

- 성수동 서울숲 공동주택신축공사 : 조건부 시행, 지정위원(이동원 위원) 검토

자문안건(1) : 용산역전면 도시환경정비사업

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
을지로	2016.07.04.∼ 2016.07.23	전일	1개 차로	중구청 도로시설과

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 보행편의를 확보하기 위해 1단계 횡단보도 점용구간을 시기적으로 구분하여 공사할 수 있는지 검토하기 바람

자문안건(2) : 일원역 1,2,3번 출입구 개선공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
일원로 광평로	2016.07.18.∼ 2017.06.30	주간	1개 차로	삼성중공업

❍ 자문결과 : 조건부 시행, 지정위원(박상섭 위원) 검토

❍ 자문회의 검토의견

- 1단계 광평로 차로운영체계를 유지할 수 있도록 대향차로를 활용한 교통소통대책을 검토하기 바람

- 1단계 공사구간 및 단계를 세분화하여 보행통로을 보도측으로 확보하기 바라며, 차로를 보행통로로 활용하는 기간을 최소화하기 바람

- 3단계 점용구간이 발생하는 이면도로는 양방향 통행이 가능하도록 소통대책을 마련하기 바람

- 3단계 마을버스 정류장과 삼성병원 셔틀버스 정류장을 함께 사용할 수 있도록 보완하기 바람

자문안건(3) : 삼호가든4차아파트 주택재건축정비사업 (외부 방음벽 증설)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
반포IC 연결로	2016.06.27.∼ 2016.09.09	전일	1개 차로	삼호가든4차아파트 주택재건축 조합

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 2단계 차로점용이 발생하지 않도록 보도측으로 보행공간을 확보하기 바람

자문안건(4) : 회현역(4호선) 7번 출입구 이설공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
퇴계로	2016.08.11.∼ 2017.04.30	전일	1개 차로	에이케이씨앤씨

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 공사구간 주변의 도로·교통 계획(퇴계로 다이어트 등)을 검토하여 완료후 도면을 보완하기 바람

자문안건(5) : 석촌지하차도 보수공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
백제고분로	2016.07.01.∼ 2016.11.30	주간	15.5m	동부도로사업소

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 공사 중 안전대책에 대해 검토·보완하고, 통행속도 하향조정 방안에 대해 추가 검토바람

자문안건(6) : 신천동 올림픽로 35길 열배관 공사

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
올림픽로 35길	2016.07.15.∼ 2016.09.08	야간	1∼2개 차로	한국지역난방공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 안내표지, 주행유도선 등 교통안전시설물 관련하여 단계별 차로운영 계획을 반영하여 보완하기 바람

- 6단계 도로점용구간을 세분화하여 공사단계를 구분하기 바람

- 1, 2단계 공사시행 방법을 재검토하여 점용구간 및 공사단계를 보완하기 바람

자문안건(7) : 풍납펌프장 유인관로 개량공사 (5차)

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
올림픽포	2016.07.13.∼ 2016.08.28	주·야간	1∼2개 차로	송파구청 치수과

❍ 자문결과 : 조건부 시행

❍ 자문회의 검토의견

- 1단계 공사시간을 주·야간으로 변경하여 공사기간 축소를 검토하기 바람

자문안건(8) : 성수동 서울숲 공동주택 도시계획시설 설치

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
왕십리로 성덕정길 등	2016.08~ 2016.12	전일	1∼2개 차로	한양개발(주)

❍ 자문결과 : 조건부 시행, 지정위원(이동원 위원) 검토

❍ 자문회의 검토의견

- 뚝도정수 사업소 앞 교차로 교통섬 철거 후 교통소통대책을 수립하기 바라며, 공사방법을 재검토하여 공사기간에 대해 보완하기 바람

- 이면도로 점용공사 단계의 경우, 우회경로 홍보 및 통제수 운영계획을 재검토하여 지역주민의 불편사항이 발생하지 않도록 보완하기 바람

- 다음 서류를 첨부하기 바람

① PC BOX 제원

② 부설시 PC BOX 1개의 길이

③ 굴착단면도(굴착저면폭, 굴착상부폭, PC BOX와 굴착면과의 이격거리, 가시설 유무, 가시설이 있을 때 종류 등)

④ 장비제원(굴착장비, 운반장비, 크레인 등)

⑤ 굴착 및 PC BOX 부설시 장비 배치 예시도

붙 임 : 1. 자문위원 참석 명단 1부.

2. 공사업체 참석 명단. 1부. 끝.