문서번호	급수운영과-15479
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		배성호	06/27 오기석
협조

대현산배수지 출입문 재설치 검토보고

2016.  6.

동부수도사업소

(급수운영과)

대현산배수지 출입문 재설치 검토보고

2002년 설치된 대현산배수지 출입문의 잦은 고장으로 유지관리에 어려움이 있어 이에 대한 검토보고 임.

공사개요

❍ 공 사 명 : 2016년 성동ㆍ광진구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

❍ 공사개요

ㆍ밸브교체 : 179개소

ㆍ기아박스점검 및 정비 : 93개소

ㆍ기타 1식

❍ 공사기간 : 2016. 05. 04. ~ 2017. 04. 30.

❍ 공 사 비 : 750,014천원(도급비 650,014천원, 관급비 100,000천원)

❍ 시 공 사 : 거대이엔지(주) 대표자 김창진

현    황

❍ 국가보안시설인 대현산배수지는 정문(출입문)을 상시 폐쇄상태로 유지하다 방문자 방문시 확인후 자동으로 개폐토록 되어 있음

❍ 자바라 출입문은 2002년 배수지 준공시 설치된 시설물로 노후화로 인한 잦은 고장과 강설시 레일작동 불량으로 유지관리에 어려움이 있음

❍ 자바라 현황

ㆍ설치년도 : 2002. 12

ㆍ규    모

- 높이 : 1.5m, 폭 0.5m

- 길이 : 7.4m

❍ 현황사진

대현산배수지 정문현황	출입문 모터현황

검토 및 조치의견

❍ 대현산배수지 출입문은 설치된지 14년이 경과된 노후 시설물로 잦은 고장과 레일작동 불량으로 부터 해소를 위해서는 현재 설치된 자바라 출입문은 철거하고 무레일 게이트 등으로 재 설치함이 바람직 함.

❍ 이에 대한 출입문은『2016년 성동ㆍ광진구 관내 상수도시설물 설치 및 유지보수공사』업체로 하여금 설치토록 하고, 향후 설계변경시 반영하고자 함.