작 업 일 보(구로구 6. 27)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	06/27 조면행

2016년 6월 27일 월요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	11	처리건수	11	미처리건수		누적건수	354
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 805-22 800X600 분기밸브 “ 600X300 분기밸브 “ 600X200 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 801-35 600 중간밸브 “ 600x300 분기밸브 803-3 300x80 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:구로동 448-2 이재만 13mm역지변부속철거후 정상출수 소출수:구로동479-27 김윤오 1주택6가구 13mm관경협소 구경확대권유 소출수 :고척동 164-110 1주택4가구 관경협소 구경확대권유 소출수 :오류동 19-38 홍재양 25mm계량기까지정상출수 O밸브고장 밸브고장:고척동 161-27 노춘강 실누수로 누수복구팀인계 O기타 실누수:개봉동 330-7 박관준 13mm계량기후 옥내누수 수리권유 실누수:개봉동 286-4 이원선 13mm계량기후 옥내누수 수리권유
소 ․ 불 출 수
역지변철거	2
인입관 노후
인입관 구경 협소	3
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	2
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타	3
계	1 (354)	(525)