문서번호	수도박물관-1928
결재일자	2016.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수도박물관장
성열순		06/27 이미영
협조

아리수나라 전기설비 안전점검 계획

2016. 6.

수도박물관

〔아리수나라〕

전기설비 안전점검 계획

수돗물 체험 홍보관 『아리수나라』의  전기설비 안전사고 예방을  위하여  전기시설 안전점검을 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

▣ 시설 현황

○ 위    치 : 광진구 능동로 216(어린이대공원 내)

○ 규    모 : 대지 3,350㎡  건물 892㎡(지하 1층,지상 2층)

○ 전기설비 : 3상4선식 22,900V   380/220V    300KW

- 수배전반 1면, MCC반 2면, 분전반 9면, 현장조작반 6면

▣ 점검 개요

○ 점검일시 : 2016. 7. 4(월, 휴관일)  13:00 - 16:00

○ 점검업체 : ㈜ 서전일렉스 (전기안전관리 대행 용역업체)

○ 점 검 자 : 전기안전관리자  하 경 훈

○ 점검대상 : 수배전반 1면, MCC반 2면, 분전반 9면, 현장조작반 6면

○ 점검내용

- 특고압 및 저압설비 외관검사

- 배선용 차단기(MCCB),누전 차단기(ELCB)동작상태 시험 및 점검

- 저압 설비선로 회로별 절연저항 측정 및 점검 등

○ 행정사항

- 안전점검 결과 부적합 사항은 별도 계획 수립 후 시정조치.  끝.