투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	주간업무보고 (2016년01월27일 ~ 2016년02월01일)

주간근무일지				< 상태 - ◎ : 정상 ● : 비정상 >
장 소	종 류	점검사항	점검 주기	월	화	수	목	금	토	일
미디어 디자인실	촬영편집장비	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	모니터링디스플레이		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	항온항습기		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
전시실	1존	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4존			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	도시모형영상관			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기증유물 전시실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	교육실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	강당			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시청각실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	기획실			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	로비			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	DID			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
정보 검색	상설전시장	동작 및 상태점검	일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	정보의다리		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	아카이브로드		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	전차		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	시전유구		일간	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
홍보영상장비 점검 및 유지보수	* LED멀티비전 장비점검 - 행정망 PC업데이트에 따른 오류 조치 * 홍보DID 장비점검 - PC점검 및 패널터치 점검
(본관) 전시영상장비 점검 및 유지보수	상설전시장 빔프로젝터 장비점검 - 1존 ‘조선시대의 서울’ 1번 빔프로젝터 램프교체 - 4존 ‘2002 서울’ 3번 빔 프로젝터 DMD칩, 팬교체 및 정밀클리닝 실시 방공호 전시체험공간 영상장비 점검 - ‘리얼타임 포토모자이크’ 1, 2번 빔프로젝터 램프교체 경교장 영상장비 점검 - 지하1층 ‘경교장의 역사’ 빔프로젝터 램프교체 - 플레이어 SD카드 교체 도시모형영상관 전시영상 연동시스템 점검 - 출입구 좌·우측 홍보DID 파워보드 교체
(분관) 전시영상장비 점검 및 유지보수	청계천박물관 상설전시장, 교육실 및 강당 영상장비 점검 - ‘항공촬영영상’ 엣지블렌딩(다면영상)화면조정 및 재설정 2. 동대문역사관 및 운동장 기념관 영상장비 점검 - 동대문역사관 ‘동대문 역사연표’ 1, 2, 3번 모니터 어댑터 교체 - 동대문역사관 ‘백과사전’ 1, 2, 3번 PC HDD검사 및 응용프로그램 재설정 - 동대문기념관 ‘정치문화해상’ 5, 6번 디지털액자 내부 메모리 포맷 및 메모리카드 교체
정보검색 시스템 점검 및조치결과	* 전체 부팅사항 정상 * 전체 스케줄 종료 정상 - 기타 특이사항 없음 -
기타 지원업무	* 상설전시장 빔 프로젝터 IP설정 및 LAN포트 연결

주무관	이준의		시설과장	02/05 오삼록
협조자
시행	시설과-580	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55 서울역사박물관	/	www.museum.seoul.kr
전화	724-0297	/전송	724-0244	/	artjun@seoul.go.kr	/	대시민공개