문서번호	정수과-3209
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
권오정		김효상	06/28 代홍맹식
협조	주무관		이문상
	주무관		代김미란

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

#2침전지 수소이온농도 연속측정기 센서 구매

2016. 6.

정수과

#2침전수 수소이온농도연속측정기 센서 구매

#2침전지 수소이온농도 연속측정기(pH미터)의 소모성부품인 센서를 구매하여 정수처리 공정에 만전을 기하고자 합니다.

기기 현황

측정기기명 : 수소이온농도 연속측정기(일명 pH미터)

측정 범위 : 0 ~ 14

측정 목적 : 정수처리 공정에서 정수약품투입여부 확인

설치 연도 : 2006.12.(모델 HDM-136/DKK,일본)

수소이온연속측정기	센서 부분

구매 의견

침전지pH미터는 고탁도시 응집보조제 적정투입여부 확인에 중요한 계측기 임

계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령제25조1항4

- 계약업체 : 한솔엔지니어링 대표 장재완

인천시 계양구 계산동1062 ☎ 032-329-6734

소요금액 : 627,000원(카드결재)

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비,정수비,수선교체비,기타교체비

붙임 : 견적서 2부. 끝.