문서번호	도로보수과-6076
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
최완		06/29 代이화신
협 조

『도로 평탄성 유지를 위한』  시도상 설치된 맨홀 안전점검(2분기) 결과보고

2016. 6.

북부도로사업소

[도로보수과]

시도상 설치된 맨홀 안전점검 결과(2분기)

도로 평탕성 확보를 위하여 우리사업소 관내 시도상에 설치되어 있는 각종 맨홀에 대한 안전점검 결과 보고사항임.

Ⅰ		점검맨홀 현황

자치구별 현황

구분	총계	종로구	성북구	강북구	도봉구	노원구
총계	14,242	3,080	3,594	2,414	1,970	3,184

맨홀종류별 현황

구분	개소	상수도	하수도	통신	전기	도시가스	지역난방	기타
총계	14,242	4,229	3,594	3,520	1,381	732	33	753

Ⅱ		점검 결과

점검기간 : 2016.06.03. ~ 06.24

점검대상 : 관내 5개 구청(종로구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구)

점검결과 : 불량맨홀 205개소 적출

□ 맨홀뚜껑과 받침사이 단차 및 소음 : 0개소

□ 맨홀주변 도로파손으로 침하 : 159개소

□ 맨홀이 도로포장으로 매몰 : 3개소

□ 맨홀침하,돌출로 도로평탄성 저하 : 43개소

Ⅲ		적출사항 정비 구분

맨홀 정비대상 구분

□ 북부도로사업소 : 도로평탄성 불량맨홀(맨홀기관에서 자재 지원)

⇒ 도로평탄성 저하 : 불량맨홀정비공사 업체 지시

□ 맨홀 관리기관 : 맨홀구체, 맨홀뚜껑 불량으로 소음(도로평탄성 양호)

Ⅳ		조치 계획

도로평탄성 불량맨홀(205개소)은 2016년 불량맨홀 정비공사 계약업체에 작업

지시(2차) 조치하고, 작업지시 전 긴급사항은 직영반에서 응급복구 조치

첨부 1. 맨홀안전점검 조사결과(2분기) 1부.

2. 불량맨홀 점검표(2분기) 1부.    끝.