함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	수도용 덕타일 주철관 700mm외 1종 및 이형관 [내면 에폭시수지분체도장형(BPF)] 구매(대형 9번)

상수도공사용 자재 통합구매와 관련하여 각 수도사업소 상수도공사에 소요되는 덕타일주철관 및 이형관(내면 에폭시수지분체도장)을 아래와 같이 구매하여 자재 수급에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 수도용 덕타일 주철관 700mm외 1종 및 이형관 [내면 에폭시

수지분체도장형(BPF)] 구매(대형 9번)

나. 품명 및 수량  : 붙임 “산출기초 조사서”참조

다. 납품기한 : 계약일로부터 40일

라. 소요예산 : 금305,507,000원(금삼억오백오십만칠천원정)

마. 계약방법 : 전자입찰

바. 입찰참가자격

1). 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 세부

부품명번호 분류번호[10자리 4014210201(수도용 덕타일 주철관) 및

4017250301(수도용덕타일이형관)]제조물품으로 입찰참가 등록한 업체

2). 덕타일주철관 제품에 대해 KS표시(KSD 4311,KSD 4308, KSD 4317)

인증을 받은 업체

3). 수도법 제14조에 따라 공고된 물품에 대해 위생안전기준을 획득한

업체(KC인증서 또는 KC인증 심사서에 내부 도장재에 대하여 BPF계로

기재 되어야 함)

- 본 건은 단독계약 또는 공동계약(분담이행방식)이 가능 합니다.

※ 참고사항

☞ 덕타일주철이형관 만을 생산하는 업체(KS 및 KC 인증보유)

는 덕타일주철관 생산업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능

하며,(분담비율 : 주철관 95.65%: 이형관 4.35%)이 경우 공동

수급체 대표자는 덕타일 주철관 업체로 함.

[이형관 업체와 공동으로 입찰을 참여할 경우 공동계약협정서

(분담이행방식)를 입찰일 전일 까지 제출 하여야 함.]

사. 납품장소 : 수도자재관리센터(납품장소 하차도)

아. 하자기간 : 납품검수 완료일부터 3년

자. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비

(시설비) [21102 - 노후상수도관(송배수관)정비]

붙임 :  1. 구매검토서 1부.

2. 구매수량 산출서 1부.

3. 덕타일주철관(내면 에폭시수지분체도장) 납품 지침서

4. 구매계약 특수조건 1부.

5. 산출기초조사서 1부

6. 계약심사 통보 공문 1부.

7. 녹색제품 구매가능 검토서 1부.

8. 물품규격 사전공개 결과 1부.

9. 부당계약특수조건 발주부서 체크리스트 1부

10. 청렴계약 이행서약서 1부.끝.

▣ 추산필 / 추산번호 5334 / 2016.3.3. / 진용학.

★주무관							윤승욱			주무관					진용학					공사자재관리팀장					송영무				소장						03/04 성시영
협조자				주무관						권동근					행정관리팀장							정희순					계약1팀장							김점선
재무과장							서영관
시행			수도자재관리센터-3814									(						)		접수											(						)
우	06900					서울시 동작구 노량진동 노들로 734 노량진동 2-3															/
전화		02-3146-1921						/전송			02-3146-1909,1965					/													/	대시민공개