문서번호	하천관리과-9971
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수계획팀장	하천관리과장
안덕용		손경철	06/30 이진용
협조	치수관리팀장		지승현
	주무관		강문섭

저지대 지하주택

침수방지시설 점검 결과 보고

2016. 6

물순환안전국

(하천관리과)

저지대 지하주택 침수방지시설 점검결과

침수에 취약한 저지대 지하주택에 설치된 침수방지시설에 대하여 돌봄공무원을 활용하여 점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 침수방지시설 현황

가구수	침수방지시설					비 고
	합 계	집수정	물막이판	옥내역지변	수중펌프
56,053	174,485	12,589	44,345	113,515	4,036	전체 대상
7,017	13,547	2,318	2,679	7,279	1,271	‘16년 돌봄가구

□ 점검개요

❍ 점검기간 : `16.6.1. ~ `16.6.24.

❍ 점검대상 : `16년 돌봄가구로 지정된 저지대 지하주택 7,017가구

❍ 점검방법 : 돌봄 공무원이 현장 점검 실시

□ 점검결과

구 분	합 계	정 상		망실 등	보수대상	비고
		정 상	보수완료
합 계	13,547	12,804	152	432	159
집 수 정	2,318	1,974	11	193	140
물막이판	2,679	2,567	21	85	6
옥내역지변	7,279	7,061	90	117	11
수중펌프	1,271	1,202	30	37	2

※ 망실 등은 재개발 또는 건축물 신축 등으로 망실된 것(138개) 포함임

□ 조치계획

❍ 경미한 사항 152건은 즉시 보수완료, 망실 등 432건은 관리대상에서 제외

- 보수대상(159건)중 집수정을 제외한 나머지 19건은 자치구 보수중

- 집수정은 여름철 벌레 또는 악취 발생 등을 사유로 설치 및 관리를 꺼리고 있는 실정이므로 추가 설치 및 보수 대상에서 제외