문서번호	하천관리과-9969
결재일자	2016.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		김중영	06/30 이진용
협조

시장 방재시설 현장점검 결과 보고

2016. 06

물순환안전국

(하천관리과)

시장 방재시설 현장점검 결과 보고

우기철을 맞아 2016년 풍수해대책 및 빗물펌프장 운영상태 점검을 위한 시장님 방재시설 현장점검에 대한 결과 보고임.

Ⅰ		점검개요

○ 일 시 : 2016. 6. 29(수) 11:20~11:50

○ 장 소 : 자양빗물펌프장(광진구 자양동 594)

○ 목 적 : ‘16년 풍수해대책 및 빗물펌프장 운영상태 점검

○ 참석자

- 서울시 : 시장, 물순환안전국장, 치수계획팀장, 치수설비팀장 등

- 광진구 : 부구청장, 안전건설교통국장, 안전치수방재과장 등

Ⅱ		점검내용

○ 2016년 광진구 풍수해대책 청취(보고자 : 안전건설교통국장)

- 광진구 배수구역 현황 및 그간의 수해 준비사항

- 수방시설 사전점검 및 교육․훈련내용 등

○ 빗물펌프장 현장점검 및 기기 시운전

- 자양 빗물펌프장 운영현황 및 시설 점검

- 제진기, 배수펌프 등 주요 기기 시운전 등

Ⅲ		시설현황

구 분	유역면적(ha)	모터펌프(Hp)	토출량(㎥/분)	유수지용량 (㎥)	비 고
자양 빗물펌프장	371.6	900Hp×8	2,800	42,672	체육시설, 주차장 활용

Ⅳ		시장 당부사항

○ 각종 시설물 점검, 수방교육 및 훈련 등 풍수해대책 준비를 위한 노고에 감사드리며 금년도 수방도 철저히 준비해서 수해 피해 없도록 노력해주기 바람.

○ 수해 예방을 위한 대규모 시설공사도 중요하지만 투수 포장 및 소규모 침투 저류시설과 같은 빗물순환정책 꾸준히 추진.

○ 본격적인 우기철을 맞아 펌프장 주요 설비에 대한 시설물 점검 및 보수를 꼼꼼히 하여 긴급시 시설물 운영에 차질 없도록 조치.

광진구 수해예방대책 청취	제진기 시운전 참관	빗물펌프장 운영현황 청취

끝.