문서번호	정수과-2271
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	07/01 박기석
협조
	주무관		이문석

장마철 대비 수질실험 관련 점검 및 조치사항 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07

강북아리수정수센터

정수과

장마철 대비 수질실험 관련 점검 및 조치사항 보고

장마철 고탁도 기간 약품 주입율 결정 실험을 위해 아래와 같이 점검 하고 준비 사항을 보고합니다.

□ 점검 및 조치 사항

○ 점검 기간 : '16. 06. 27 ~ '16. 07. 1

○ 점검 및 조치사항

- 점검 대상 : CAST, 오토 쟈테스트, 수동 쟈테스트, 탁도계

- 조치 및 준비사항

․ CAST : 적정액(폴리데드막) 예비량(5L) 제조, 비치

측정 대기 시간 15분 → 0분 으로 조정하여 연속측정

․ 오토 쟈테스트 : 시약(응집제 2000ppm, 15L) 제조

․ 수동 자테스트 : 응집제 2000ppm(2L), 20000PPM(2L)

가성소다 2000ppm(2L), 20000PPM(2L)

․ 탁도계 : 2100N 탁도계 2대 기기 보정 완료(서울물연구원의뢰)

□ 향후계획

○ 고탁도 장마철 대비 약품 주입율 결정 실험을 위해 수시로 시약을 제조하고 측정 장비에 대해서는 1일 1회 이상 순찰 점검토록 하겠습니다.