문서번호	시설보수과-5725
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이택호		07/07 정재현
협조

시설물 점검 결과 조치계획 보고

(동망봉터널)

2016. 7.

북부도로사업소

( 시 설 보 수 과 )

시설물 점검 결과 조치계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 동망봉터널 내부의 점검용 난간이 파손되어 조치하고자 함.

□ 시설물 현황

시 설 명	위 치	규 모	구조형식	준공년도	비 고
동망봉 터 널	종로구 창신동~ 성북구 보문동	B=20m, L=482m	AR	2002	B급

□ 점검결과

❍ 창신역→보문역 방향 터널 내부의 점검용 난간 5경간이 파손되어 있어 점검자의 안전을 위하여 조치가 필요한 실정임.

❍ 사고조회 의뢰 : 혜화경찰서 교통과(2016.07.05.)

☞ 사고조회 의뢰에 대한 회신 : 사고접수 사실 없음

❍ 현황사진

창신역 → 보문역 200m지점

□ 조치계획

❍ 시설물 점검시 점검자의 안전 확보를 위하여 파손된 난간을 철거하고 교체설치할 수 있도록 2016년 일상유지 보수공사 업체에 작업지시하여 보수코자 함.

❍ 계략공사비 : 2,000천원

붙임 : 1. 사고조회 의뢰 회신 1부.

2. 개략공사비 산출 1부.  끝.