	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	RCT(로프세탁요령)

로프 세탁요령

로프는 3층 이상의 높이 대상물의 진입 또는 화재진압 활용시 주로 사용되므로 항상 로프의 관리가 중요하다.

로프는 미지근한 물에 연성세제를 풀어 담가두었다가 맑은 물에 여러 번 헹구어 세탁한다. 찌든 때는 2개의 부드러운 솔 사이에 로프를 끼운 후 물을 뿌려가며 문질러주면 된다. 건조시킬 때는 매듭진 곳을 풀고 느슨하게 사려서 건조한 그늘에서 말려야 한다.

건조 후에는 로프에 이상이 없는지 찬찬히 살펴보는 일이 중요하다. 로프 외피나 끝부분의 올이 풀린 곳은 불로 지져서 더 이상 풀리지 않도록 세심하게 조치해야 한다.

소 속 : 우이119안전센터

작성자 : 소방장 임양환

담당자	임양환		2팀장	문정갑		센터장	07/07 라문석
협조자
시행	우이119안전센터-3021	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개