함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	자양취수장내 유량계 철거 및 밸브설치 일정 알림

1. 생산관리과-9634(2016.7.8.)호와 관련입니다.

2. 자양취수장내 도수관에 설치된 미 사용 벤츄리미터 유량계 철거 및 밸브설치공사 일정을 아래와 같이 알려드리니, 도수관 단수작업 및 수 운영에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 자양취수장 활용을 위한 노후시설 정비공사

나. 공사기간 : 2016. 7.11(월) ~ 7.13(수) ※ 우천시 연기

다. 공사내용 : 벤츄리미터 유량계 철거 및 밸브(D2200㎜)설치

라. 단수여부 : 없음

- 자양취수장(뚝도) 도수관 D2200㎜×1열,  강북(뚝도)도수관  D1500㎜×1열을 활용하여 단수 없이 공사 시행

붙임: 벤츄리식 유량계 철거 및 구의공급 밸브 설치 계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,동부수도사업소장(급수운영과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장),책임건설사업관리기술자(자양취수장),아이엠유건설
주무관	유양현		생산관리과장	강성욱		생산부장	전결 07/08 구자훈
협조자
시행	생산관리과-9637	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1315	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	대시민공개