이동정비반 소견서(용산6-3호)

○ 부 서 명 :		용산소방서 후암119안전센터		대시민공개				현장대응단-5330
○ 차 량 명 :		구급차(6-3호)		○ 차량번호 :				78보 3374
○ 고장발생일시 :		2016년 7월 11일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ○ ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( )					․ 파워 스티어링 펌프 교환요함
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ○ )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시 징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ) ○ 출장수리 ( ○ ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	용산소방서 후암119안전센터에서 관리·운용중인 구급차(6-3호) 운행도중 파워오일 누유가 발생하여 본서이동정비반이 점검한바 파워 스티어링 펌프에서 오일누유가 발생 전문정비업체에 점검 정비가 필요하다고 사료됨. [이동정비반 : 소방위 김상일, 소방장 이종윤 소방장 장순호]
2016 . 7. 11.
					담당자				이종윤
					지휘3팀장				김효중
					현장대응단장				07/11 최규태