서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	여름철 안전관리(폭염) 철저 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 최근 기상청 장기예보 결과 고온 다습한 날씨가 지속되며 폭염특보(폭염주의보, 폭염경보) 발령이 예상되는 바,

3. 『장마철⋅하절기 건설현장 안전보건 가이드라인』등 관련규정을 준수하여 혹서기 안전사고가 발생치 않도록 현장감리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 폭염특보 발령기준

1) 폭염주의보 : 6월 ~9월 일 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때

2) 폭염경보 : 6월 ~9월 일 최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때

나. 주요 위험요인 및 준수항

1) 기온이 가장 높은 1~3시 사이에는 가능한 외부작업 지양

2) 작업 중 매 15~25분 간격으로 수분 섭취

3) 최고 기온 35℃ 이상이 2일 이상 지속될 경우 공사 중지 검토

※ 공정상 작업이 불가피한 경우 휴식시간을 늘리는 등 작업시간  탄력적으로 조정

4) 안전모 착용, 안전대설치 등 안전조치 철저

붙 임 : 1. 하절기, 장마철 건설현장 가이드라인 1부.

2. 여름철 고온작업 폭염관리 스티커 1부.

3. 여름철 고온작업 폭염관리 리플렛 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	한강교량 일상유지 보수공사 책임감리단장 이영세,1종교량 보수보강공사 감독권한대행등 건설사업 책임기술자 석영관
주무관	이회진		강남일반교량팀장	정회평		교량안전과장	07/11 박문희
협조자
시행	교량안전과-12506	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화		/전송		/		/	대시민공개