문서번호	정수과-8134
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
유은주		서한호	07/12 이성락
협 조
	정수시설과장			유영춘

1정수장 (구)가성소다 저장탱크내부 도장손상 보고

2016. 7.

영등포아리수정수센터

(정수과)

1정수장 (구)가성소다 저장탱크내부 도장손상 보고

1정수장 가성소다 저장탱크를 응집제(PAHCS) 저장탱크로 변경하는 과정에서

5호 탱크내부 도장 손상이 발견되어 보고함.

□ (구)가성소다 약품탱크 현황

○ 형식 : 콘크리트사각(내부FRP라이닝)

○ 규격 : 가로6m, 세로5, 높이 6.5m

○ 용량 : 180㎥ × 2기 (5호, 6호)

□ 저장약품변경(가성소다 → PAHCS) 추진중 도장손상 등 발견

※ 가성소다 투입설비가 2정수장 통합 착수정에 설치․운영중으로 1정수장 가성소다 투입설비 불필요하여 PAHCS로 변경

○ 2016.7.7. PAHCS 입고전 5호 탱크내부 점검결과 도장이 심하게 손상 된 걸 발견 → 약품변질 및 누액 등이 우려되어 정비 필요

5호탱크		6호탱크

□ 행정사항

○ 1약품실 5호 저장탱크내부 세부점검 및 정비공사 의뢰 : 정수시설과. 끝.