문서번호	급수운영과-16231
결재일자	2016.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
손현정		이경희	07/14 천성훈
협조

「2호선 낙성대입구역 #5번출입구 E/S설치공사」관련

상수도관 이설요청에 따른 조치계획

(행운동 1686-**호 앞)

2016. 07.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 지역담당 업무 수행중 서울메트로측으로부터 저촉되는 상수도관 이설 협의요청이 있어 현장조사를 실시하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 07.

보고자 : 지방시설주사보   손 현 정

남부수도사업소장 귀하

1. 현   황

○ 이설협의위치  : 관악구 행운동 **********

○ 급수수계 : 봉천6-2배수지

○ 이설요청회사 : 서울메트로  ※ 관련공문 : 저촉시설물 이설 협의 요청(공사관리처-4021호)

○ 이설요청사유 : 『낙성대입구역 5번출입구 E/S설치공사』 관련 저촉 상수도관 이설 협의 요청

2. 이설대상 상수도관 현황

연번	위 치	상수도관 현황		상수도관 속성	비고
		이설사유	이설개요
1	행운동 *******호 앞	E/S 설치공사시 저촉	D=200mm, L=27m	1993/DCIP/∅200

○ GIS위치도

3. 보고내용

○ 서울메트로측에서 지하철 2호선 낙성대입구역 #5번 출입구 E/S설치공사에 저촉이 예상

되는 상수도관(D=200mm)에 대해서 이설 협의 요청한 사항으로,

○ 향후 확인굴착시 입회요청 및 저촉되는 상수도관에 대해 이설을 협의한 실정임

4. 처리의견

○ ‘낙성대입구역 #5번 출입구 E/S설치공사’ 관련 저촉이 예상되는 상수도관을 이설요청한 사항은 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여하여 원인자 부담으로 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

○ 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출 및 고지하여

공사시행 전 납부토록 회신하고자 하며, 상수도 이설공사 감리자를 공사현장에 입회시켜

시공감독토록 하고 품질향상 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요 : D=200mm, L=27m 이설

※ 상수도관 이설에 따른 일정등 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임문서 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문(별도첨부) 1부

2. 이설승인조건 1부. 끝.